附件二

|  |
| --- |
| **消防项目工程量与参数** |
| **工程名称：南京特殊教育师范学院江宁校区教学楼消防维修项目** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **参数** |
|
|
| 1 | DN100镀锌钢管 | 1.安装部位:室内2.材质、规格:镀锌钢管DN1003.连接形式:沟槽式连接4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计文件要求 | m | 60 | 毫米：100 吋：4 外径：114 壁厚：4 加厚：5 |
| 2 | DN65室内消火栓栓头 | 1.名称：DN65室内消火栓栓头 | 个 | 1 | 公称通径DNmm65公称压力PNMPa1.6 通用介质：水 |
| 3 | 不锈钢消防箱 | 1.名称：不锈钢消防箱 | 套 | 1 | 800\*650\*240 |
| 4 | DN100刚卡 | 1.名称：DN100刚卡 | 个 | 35 | 国标 |
| 5 | DN100弯头 | 1.名称：DN100弯头 | 个 | 6 | 国标 |
| 6 | DN100三通 | 1.名称：DN100三通 | 片 | 2 | 国标 |