询 价 函

各潜在供应商**：**

为落实新冠肺炎疫情防控开学师生返校报到以及开学后进出校园的相关要求，现就我校主要出入口人员身份鉴别速通门系统项目一期工程通过询价方式进行采购。请各拟参与的供应商根据询价函格式一次性填好最终报价、售后服务承诺，并盖上公章，连同相关材料，于2020年3月14日9时密封送达学校保卫处。

项目咨询人：连老师 （联系方式：18936032077）

**一、项目名称**

校主要出入口人员身份鉴别速通门系统项目一期工程

**二、项目概况**

为加强学校人员进出的管控，特别是根据疫情防控需要对进出学校人员进行严格把关，人员进出有迹可循，拟在学校正大门和西门建立一套人员通道管理设备。采用支付宝二维码、校园卡读卡认证方式，并预留人脸识别认证接口，后期根据需要可增加人脸识别认证方式。系统与我校校园一卡通、支付宝二维码进行对接。成交供应商不得转包、分包。

1.项目预算： 10万元。

2.售后要求：项目整体质保2年，维保响应时间3小时。

3.交付时间：合同签订后十五日内且在3月31日之前交付验收。

4.交货地点：甲方指定地点。

5.付款方式：项目验收合格后，开据税票经校方确认支付合同总价款的95%，余5%作为质保金。质保期内服务满足校方要求，校方于质保期满后无息支付质保金。

**三、资质要求**

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；

2.法人授权委托书；

3.法人代表、授权代表的身份证明复印件；

**4.具有询价清单中的主要设备制造厂家授权书；**

5.提供2019年12月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）本次询价不接收联合体响应报价。

**四、工程质量要求**

1.本工程质量标准为：合格，且需满足甲方的设计及使用要求，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2.凡由乙方采购的材料应为符合合同及清单要求的合格产品，如不符合要求，应禁止使用，若已使用，返工费由乙方负责。

3.本次采购设备运行系统须与学校校园一卡通、支付宝二维码进行对接，充分做到管控详细，使用便捷。

4.本次采购为室外设备，应具有防水功能，能够在南京高温高温度条件下正常工作。

**五、响应文件递交时间、地点**

拟参加本项目的报价单位，请于2020 年 3 月 14 日 9 时前到保卫处（行政办公楼）递交响应报价文件，接收人：陈老师（电话18936032011）。文件要求密封并注明报价单位名称。报价单位需提供营业执照原件以备核验，如未带原件，响应报价文件有可能被拒绝。

**六、响应保证金**

供应商应于响应文件接收截止日前向采购人汇款人民币 壹万 响应保证金。未按规定提交响应保证金的报价无效。成交人的响应保证金，在签订合同后转为履约保证金；未成交人响应保证金在中标通知书发出后5日内无息退还至供应商账户。

发生下列任何情况时，保证金不予退还：（1）在规定的有效期内未能按采购文件要求签订合同；（2）无正当理由放弃成交资格的；（3）提供虚假的响应文件。

汇款信息：

户名(收款人)：南京特殊教育师范学院；

账号：3200 1594 0360 5250 3940；

开户行：中国建设银行建邺支行；

行号：0550 0105 3010 0021 6

**七、响应文件的组成**

**1.响应文件报价和结算均为人民币，响应文件及资料无论是否成交均不予退还。**

1.1供应商资质证明文件

1.2报价一览表

1.3响应函

1.4产品配置与分项报价表

1.5供货一览表

1.6技术参数响应及偏离表

1.7商务条款响应及偏离表

1.8技术方案、服务方案

**2.响应文件的格式**

供应商按所述响应文件的组成编写，使用A4规格打印装订成册。响应文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。

**3.响应文件的签署及规定**

3.1供应商应提交响应文件正本1份和副本2份，在每一份响应文件上应明确注明"正本"或"副本"字样，正本必须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准；

3.2响应文件的正本和副本须由供应商法人代表或法人代表授权人（以下简称授权代表）签字或盖章；

**4.响应报价**

4.1响应报价是评审的重要依据之一，应是采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，因此供应商的响应报价应包括根据采购文件要求及现场勘查情况为完成该项目所需的显在的和隐含的一切费用。除非合同另有约定，响应报价均已包括了为实施和完成该项目并通过验收所需的设备、劳务、管理、材料、安装、交通、运输、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及合同明示和暗示的所有一切风险、责任和义务。因而供应商应根据要求及现场勘查情况仔细计算并自行考虑风险系数进行响应报价，未列细目的费用将被视为已分摊在项目的有关细目的单价和总价中。

4.2供应商应先到现场踏勘以充分了解其环境、位置、情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响报价及工期的情况，采购人对于现有环境及条件不再增加任何投入，供应商自行考虑风险计入响应报价内，成交后任何因忽略或误解场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

国有资产管理处 保卫处

2020年3月10日

**附：项目采购及安装清单 ：**

其中：（1）甲供产品无须报价；（2）报价主产品应具有室外防水功能，能在高温高温度下正常工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **类别** | **品牌** | **型号** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| **一、双向进出** | | | |  |  |  |
| 1 | 单机芯  右边道 | 海康威视 | DS-K3B501-R（国内标配） | 1500mm\*200mm\*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼不锈钢/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 |
| 2 | 单机芯  左边道 | 海康威视 | DS-K3B501-L（国内标配） | 1500mm\*200mm\*960mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/12对红外检测/门翼不锈钢/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 |
| 3 | 校园卡  读卡器 | 海康威视 | DS-K1100M-A(国内标配) | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; | 只 | 4 |
| 4 | 遥控器 | 海康威视 | DS-K7M601 | 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； | 只 | 2 |
| 5 | 二维码云智能终端 | 大麦物联 | DM-DC02-G |  | 只 | 2 |
| 6 | 二维码  读卡器 | 大麦物联 | QT420 |  | 只 | 4 |
| **二、管理设备** | | | |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | **甲供** | 4114(10核2.2GHz)×1/64G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID 1)/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：32G\*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS\_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ；网口：2个千兆电口 | | 台 | 1 |
| **三、其他** | | | |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 国产 | 8口百兆 | | 台 | 2 |
| 2 | 不锈钢扶手 | 国产 | 定制 | | 项 | 1 |
| 3 | 网线 | 国产 | 六类 | | 米 | 150 |
| 4 | 电源线 | 国产 | RVV2\*1.0 | | 米 | 150 |
| 5 | 光纤 | 国产 | 4芯室外单模 | | 米 | 1000 |
| 6 | 光纤熔接 |  |  |  | 项 | 1 |
| 7 | 光纤熔接盒 | 国产 | 金属4口，含熔接配件 | | 套 | 4 |
| 8 | 光纤收发器 | 国产 | 单模千兆 | | 对 | 2 |
| 9 | 地面开槽及恢复 | |  |  | 米 | 30 |
| 10 | 穿线管 | 国产 | DN25 | | 米 | 30 |
| 11 | 集成安装费 | |  |  | 项 | 1 |
| 12 | 辅材 | |  |  | 批 | 1 |

# 响应文件格式

**响 应 文 件**

**项 目 名 称：**

**供应商名称 ：**

**日 期 ：**

**主要文件目录**

**一、资格证明文件**

**二、报价一览表**

**三、响应函**

**四、产品配置与分项报价表**

**五、供货一览表**

**六、技术参数响应及偏离表**

**七、商务条款响应及偏离表**

**八、技术方案、服务方案**

**九、供应商认为需要提供的其他材料**

## **一、资格证明文件**

**1： 法人资格证明**

（营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照））

（复印件加盖公章）

**2：**

**法 人 代 表 授 权 委 托 书**

（原件）

本授权委托书声明：本人*（姓名）*系*（单位全称）* 的法定代表人，现代表本公司授权我单位*（部门、职务、姓名）*作为本公司的合法代理人，以*（单位名称）*的名义参加*（采购单位名称）*的*（项目名称）*询价。授权代表签署与本次询价相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别： 年龄：

部门： 职务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

提供法人代表及授权代表身份证复印件。

**3：**

**供应商依法缴纳税收和社会保障资金证明材料**

（提供2019年12月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）

**4：**

***提供询价清单中的主要设备（海康）制造厂家授权书。***提供证明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

**5：**

承诺书

本公司承诺在参加政府采购的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

不存在下列行为之一：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

供应商：（盖章）

日 期：

## **二、报价一览表**

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 总报价 |
|  | 大写：  小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：*报价一览表必须加盖供应商单位公章（复印件无效）。*

## **三、响应函格式**

致：南京特殊教育师范学院

根据贵方的号采购文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签字人兹宣布同意如下：

1.采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在响应文件开启后规定的响应文件有效期内撤回投标或成交后拒绝签订合同，我们的响应保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本项目有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 户：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## **四、产品配置及分项报价表**

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 货物名称及  规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  | | |

法定代表人或授权代表签字：

## **五、供货一览表**

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 型 号 | 产 地 | 数 量 | 交货期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## **六、技术参数响应及偏离表**

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购人要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。2、行数不够，可自行添加。

**七、商务条款响应及偏离表**

供应商全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 报价货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## **八、技术方案、服务方案**

（技术方案及服务方案的内容编排及技术参数偏离表的格式等由供应商自定）